От ПК к контроллеру

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | Packet size | Write page | Page number | Page | CRC | CRC^0xAA |
| 0xB1 | (2 bytes) 2+1+4+256+1+1 | 0x03 | 4 bytes | 256 bytes | 1 byte | 1 byte |

LSB first

От контроллера к ПК

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | Packet size | Write page complete | Page number | CRC | CRC^0xAA |
| 0xB1 | 2+1+4+1+1 | 0x04 | 4 bytes | 1 byte | 1 byte |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start | Packet size | Write page fail | Page number | CRC | CRC^0xAA |
| 0xB1 | 2+1+4+1+1 | 0x06 | 4 bytes | 1 byte | 1 byte |